关于对部分医疗设备进行二次市场调研
的公告

经医院研究决定，现将对以下医疗设备（详见附表一）进行市场调研，了解相关产品的型号、性能、配置、价格等情况，请有相关产品及信息且具有合法合格资质的生产厂家在规定时间内按附件二要求将资料扫描为PDF文档格式发至医疗设备科邮箱srmyysbzj1@126.com。已发送过邮件的无需重复发送
邮件名称及PDF文档名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。附件三：设备信息表，以Excel格式随报名资料同一邮件发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。
报名截止时间：2026年8月20日
地址：石家庄市建华南大街365号石家庄市人民医院
联系电话：69089541



医疗设备科
2026年8月18日


1

附件一
医疗设备清单
	项目编号
	设备名称
	数量
	功能需求

	20260804-07
	器械车
	40
	一、诊疗项目：1.术中手术器械、敷料、耗材的存放、转运与摆放。
2. 手术过程中器械传递、分类放置、无菌物品规范摆放。
[bookmark: _GoBack]3. 术后器械、污物、废弃敷料的收集与转运。
4. 术前无菌物品准备、术中临时放置药品、缝线、各类手术配件。
二、适用范围：用于术前准备、术中器械摆放、术后污物及器械回收转运。
三、基本功能要求：1. 整体采用304不锈钢材质，耐腐蚀、耐高温、耐消毒液擦拭，不易生锈变形。
2. 台面平整光滑、无棱角、无缝隙、无积污死角，便于清洁消毒，符合院感要求。
3. 分层结构合理，承重牢固，放置器械不晃动、不变形。
4. 配备静音万向脚轮，推行轻便、转向灵活；带刹车装置，定位稳固不滑动。
5. 结构稳固，有制动功能、焊接精密，无毛刺，不易藏污纳垢，适配手术室洁净环境。
6. 尺寸规格适配手术室空间，方便术中靠近手术床使用，便于无菌操作。

	20260804-08
	恒温柜
	16
	一、诊疗项目：1. 术中恒温加温生理盐水、冲洗液、碘伏等医用液体。
2. 对术中敷料、无菌耗材、灌注液恒温保存，避免低温液体输入导致患者低体温、寒战。
3. 维持术中所用液体、物品恒定适宜温度，提升手术舒适度，减少术中并发症。
4. 急诊、抢救手术快速提供预热好的冲洗液、补液。
二、适用范围：各类手术术中冲洗液、灌注液、无菌敷料恒温储存与加温备用。
三、基本功能要求：1. 恒温控温：温度可调节，恒温精准、温差小，常用37℃左右医用适宜温度。
2. 安全性能：具备超温报警、断电记忆、过载保护，温度异常自动提示。
3. 材质与院感：内胆及柜体易清洁、耐腐蚀、抗菌防潮，内部无死角，便于擦拭消毒，符合手术室洁净感控要求。
4. 结构设计：分层搁架合理，容量适中，取放物品方便；密闭性好，防尘防污染。
5. 运行要求：运行静音、散热良好，不影响手术室环境；保温效果好，温度持久稳定。
6. 电气安全：绝缘良好、防漏电，医用级安全标准，适合手术室长期连续使用。

	20260804-09
	恒冷柜
	4
	一、诊疗项目：要承担术中低温储存、恒温冷藏：
1. 冷藏保存术中专用药品、生物制剂、贵重急救药品。
2. 存放异体组织、移植材料、生物耗材。
3. 储存需低温避光、恒温保存的麻醉药品、抗凝剂、特殊注射液。
4. 术中临时存放标本、病理送检组织，防止变质。
二、适用范围：需低温保存药品、生物耗材、手术标本的临床手术及诊疗区域。
三、基本功能要求：1. 控温恒温：医用冷藏标准温度，温度可调、控温精准、箱内温度均匀恒定。
2. 安全报警：具备高温报警、断电报警、开门报警，异常情况及时提示。
3. 材质感控：柜体及内胆光滑无死角、耐腐蚀、易擦拭消毒，防尘防污染，符合手术室院感要求。
4. 结构配置：分层搁架合理，密闭性好，避光保存，取放方便，药品分类存放。
5. 运行性能：运行低噪、制冷稳定、无霜或易除霜，适合手术室长期连续使用。
6. 电气安全：防漏电、过载保护，医用绝缘标准，运行安全可靠。

	20260804-10
	手术转运车
	6
	一、诊疗项目：患者院内转运使用
二、适用范围：适用于全麻手术患者、普通手术患者、危重患者、老年及行动不便患者转运。全院各手术科室、住院科室间患者院内转运使用。
三、基本功能要求：1. 结构材质：采用优质不锈钢或医用高强度材质，耐腐蚀、易清洗消毒，无棱角、无卫生死角，符合院感要求。
2. 体位调节：可整体升降、背板抬高、下肢放平，能满足平卧、半坐卧位等转运体位。
3. 移动性能：配备静音万向脚轮，推行轻便、转向灵活；带可靠刹车装置，停放稳固不滑动。
4. 安全防护：配有可升降护栏、输液架、约束固定装置，有文书放置装置，防止患者坠落、滑移。
5. 承重稳固：车架牢固、承重能力强，台面不变形，转运过程平稳无晃动。
6. 配套设施：配备床垫防水防渗、耐磨易消毒；可配储物抽屉、脚踏等辅助结构，满足临床使用。

	20260804-11
	卡式灭菌器
	1
	一、诊疗项目：用于快速灭菌
二、适用范围：1. 对手术室急诊、临时复用精密器械、短小手术器械快速高压蒸汽灭菌。
2. 口腔科、眼科、整形科、门诊手术室小件器械即刻灭菌。
3. 术中临时掉落、污染器械应急快速灭菌，保障手术接续使用。
4. 对管腔器械、腔镜器械、精细微创器械、内镜配件快速灭菌处理。
三、基本功能要求：1. 灭菌方式：采用预真空高压蒸汽灭菌，灭菌周期短、速度快。
2. 参数达标：灭菌温度、压力、时间可控，达到医用灭菌合格标准，灭菌效果可靠。配备2个加长消毒盒
3. 程序设置：标配多种程序，适配管腔器械、腔镜器械、金属器械、橡胶、玻璃等不同材质灭菌。
4. 安全保护：具备超温、超压、缺水、门体自锁保护，运行故障自动报警。
5. 操作便捷：全自动程序，一键启动，显示屏实时显示运行状态、周期进度。
6. 院感要求：内胆耐腐蚀、易清洁，腔体密闭性好，灭菌后干燥效果佳，无残留水渍污染器械。

	20260804-12
	眼科手柄冲洗器
	1
	一、诊疗项目：主要用于眼科手术术中灌注、冲洗、抽吸：
二、适用范围：1. 白内障、青光眼等内眼手术前、术中眼内灌注平衡液、冲洗前房。
2. 术中冲洗眼内积血、炎性渗出物、晶状体皮质残余。
3. 眼科手术术中持续恒压灌注，维持前房稳定深度与眼压平稳。
4. 术后结膜囊、术野创面冲洗清洁，减少感染风险。
三、基本功能要求：1. 具备恒压、恒流灌注冲洗功能，压力流量可调，眼压维持平稳，避免眼内组织损伤。
2. 冲洗手柄设计符合人体工学，握持轻便、操作灵活，适配眼科精细手术操作。
3. 管路、手柄可拆卸，耐高温高压灭菌，可重复使用，符合院感无菌要求。
4. 整机运行平稳、低噪音，灌注抽吸切换灵敏，无反流、无渗漏。
5. 材质医用级、耐腐蚀、生物相容性好，不刺激眼内组织。
6. 具备过载、压力异常保护，操作界面简单，参数显示清晰，便于术中调控。

	20260804-13
	干燥机
	1
	一、诊疗项目：属于手术器械消毒后专用干燥设备：
1. 对眼科超声手柄、玻切手柄、眼科精细手术器械清洗后恒温干燥。
2. 去除器械内腔、管路、缝隙残留水分，防止水渍、水垢、锈蚀。
3. 干燥后保障器械完好，便于灭菌包装及复用，延长眼科精密手柄使用寿命。
4. 避免残留水分造成生物膜滋生、院感交叉感染风险。
二、适用范围：1. 适用科室：眼科手术室、眼科门诊、消毒供应中心、五官科手术室。
2. 适用物品：眼科超声乳化手柄、玻璃体切割手柄、各类眼科精密管腔器械、细长中空手术器械。
3. 适用场景：医院复用眼科精密器械清洗后专用烘干、干燥处理。
三、基本功能要求：1. 恒温干燥：温度可控、恒温均匀，温和烘干，不损伤精密手柄内部元件。
2. 内腔吹干：具备气流吹干/热风循环功能，可对管腔器械内部贯通送风，彻底吹干内腔残水。
3. 材质合规：内胆及置物架医用防腐材质，光滑易清洁、耐腐蚀，符合院感要求。
4. 程序智能：自带多档干燥程序，可定时、恒温，运行结束自动停机提示。
5. 安全防护：具备过热保护、防干烧、开门停机保护，运行安全可靠。
6. 结构设计：分层置物，适配眼科手柄专用卡槽，摆放稳固、通风均匀；整机低噪、易清洁消毒。

	20260804-14
	无菌敷料转运车
	2
	一、诊疗项目：主要用于：
1. 无菌敷料、无菌器械、无菌耗材密闭转运、存放、发放。
2. 手术间、科室间无菌物品闭环输送，保持物品无菌状态不被污染。
3. 洁净区内无菌物资分类存放、临时储备、下送回收。
4. 保障手术室、临床科室无菌物品规范流转，预防院感交叉感染。
二、适用范围：1. 适用场所：手术室、消毒供应中心、洁净病房、产科、门诊诊疗室。
2. 适用科室：全院各临床科室、手术科室、换药室、处置室。
3. 适用用途：无菌敷料、无菌包、一次性无菌耗材的转运与存放。
三、基本功能要求：1. 整体采用304不锈钢，耐腐蚀、耐消毒、无棱角、无缝隙、无积污死角，易清洁擦拭。
2. 全封闭密闭式结构，防尘、防尘粒、防空气对流污染，保障转运全程无菌。
3. 配置静音耐磨万向脚轮，推行轻便灵活，带刹车装置，停放定位稳固。
4. 内部分层隔板设计合理，承重稳固，便于无菌物品分类摆放、整齐存放。
5. 柜门密闭性良好，开关轻便，锁扣可靠，防止意外开启造成污染。
6. 符合洁净环境及院感防控要求，结构坚固不变形，适配洁净区域通行使用。

	20260804-15
	等离子消毒机
	11
	一、诊疗项目：属于空气及物体表面低温消毒设备
1. 手术室空气动态、静态消毒，杀灭空气中细菌、病毒、真菌。
2. 手术间物体表面、地面、台面、器械车、墙面消毒灭菌。
3. 术后终末消毒、空手术室日常循环消毒，降低院感发生率。
4. 可在有人/无人环境下对洁净手术室空气净化消毒，维持洁净等级。
二、适用范围：1. 适用场所：洁净手术室、门诊手术室、麻醉恢复室、换药室、介入手术室、产房。
2. 适用科室：所有外科手术科室、五官科、妇科、产科等诊疗操作房间。
3. 适用场景：术前预消毒、术中持续空气消毒、术后房间终末消毒、日常环境常态化消毒
三、基本功能要求：1. 采用低温等离子消毒技术，杀菌谱广，对细菌、病毒、霉菌均有灭活作用。空气洁净度级别达到6级洁净度，放置到手术间无影灯上吊顶处。
2. 可人机共存，消毒时无残留、无腐蚀性、无刺激性气味，对人体和器械无害。
3. 具备定时消毒、自动循环、多模式运行功能，可设定时段自动启停。
4. 空气循环量大，全屋消杀均匀，无消毒死角，快速降低空气菌落数。
5. 机身材质易擦拭、耐腐蚀、结构密闭，符合手术室洁净院感管理要求。
6. 设有过载、故障报警、安全防护装置，运行低噪音、稳定耐用。
7. 操作简单，显示屏参数清晰，便于手术室日常管控使用。

	20260804-16
	无菌敷料架
	5
	一、诊疗项目：主要作用：
1. 存放、摆放无菌敷料、无菌包、手术布类、无菌耗材。
2. 术中方便医护人员随手取用无菌物品，保持无菌区域规范整洁。
3. 隔离无菌物品与非无菌区域，防止灰尘、飞沫、空气造成污染，降低院感风险。
4. 分类收纳手术备用敷料、棉球、纱布、一次性无菌用品。
二、适用范围：1. 适用场所：洁净手术室、门诊手术室、换药室、处置室、消毒供应间。
2. 适用科室：全院各外科、妇科、产科、五官科等所有开展手术及有创操作科室。
3. 用于手术间内无菌敷料、无菌物品的定点存放与术中备用。
三、基本功能要求：1. 采用304不锈钢材质，耐腐蚀、耐消毒液擦拭，不易生锈变形。
2. 表面光滑无棱角、无缝隙、无卫生死角，易清洁消毒，符合院感规范。
3. 架体结构稳固、承重性好，分层合理，便于无菌物品分类摆放。
4. 多为立式/挂式密闭或半开放式设计，防尘防污染，保护无菌状态。
5. 整体高度、间距适配手术室操作需求，取用方便，不占用过多空间。
6. 焊接牢固、无毛刺，结构稳定不摇晃，适配洁净手术室环境使用。

	20260804-27
	治疗车
	8
	一、诊疗项目：麻醉车                                                         二、适用范围：手术室
三、基本功能要求：不锈钢材质，防腐蚀，耐消毒，约45CM*65CM*65CM大小，三层静音抽屉（抽屉内可调节分格隔断），静音万向轮

	20260804-35
	离心机
	2
	一、诊疗项目：无
二、适用范围：常规静脉采血管
三、基本功能要求：孔位不低于100管，离心力可调，多种适配器，可离心尿管
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	报名设备型号的产品彩页
	1
	
	

	10
	报名设备价格证明
	1
	同型号设备价格证明3份（销售发票或合同）
	

	11
	其他补充资料
	1
	
	


《市场调研表》及《设备资料》（此表为PDF版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）

附件三
设备信息表
	项目编号
	项目名称
	品牌
	注册证号
	设备名称
	型号
	生产厂家
	联系人
	联系电话
	设备单价(万元）
	质保年限/年
	使用年限/年
	配套耗材
	生产厂家中/小/微企业
	进口/国产
	价格证明（同型号设备）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	耗材名称
	注册证号
	型号
	生产厂家
	耗材价格
	
	
	医院名称
	价格（万元）

	参照附件一
	参照附件一
	
	
	以注册证产品名称为准
	与注册证批准型号一致
	
	
	
	
	
	
	以注册证产品名称为准
	
	与注册证批准型号一致
	
	
	中/小/微/非中小微
	
	
	


（此表不列入附件二，以Excel版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）




附件四
生产厂家中小微企业说明


1.（报名设备注册证名称），生产厂家为（生产厂家企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业、非中小微企业）。



















附件五
设备调研询价表
项目编码：                 项目名称:
	设备注册证名称
	

	规格型号
	

	注册证号
	

	生产厂家
	

	设备报价(万元)
	

	质保期
	

	交货周期
	

	配置清单

	

	专属
耗材
	耗材名称
	常用型号
	价格
	注册证号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


此表不列入附件二
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