关于对部分医疗设备进行市场调研的公告

经医院研究决定，现将对以下医疗设备（详见附表一）进行市场调研，了解相关产品的型号、性能、配置、价格等情况，请有相关产品及信息且具有合法合格资质的生产厂家在规定时间内按附件二要求将资料扫描为PDF文档格式发至医疗设备科邮箱srmyysbzj2@126.com。
邮件名称及PDF文档名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。附件三：设备信息表，以Excel格式随报名资料同一邮件发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。
报名截止时间：2026年9月4日
地址：石家庄市建华南大街365号石家庄市人民医院
联系电话：69089541
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附件一
医疗设备清单
	项目编号
	设备名称
	数量
	功能需求

	20260902-01
	微波治疗仪
	2
	一、诊疗项目：微波治疗。
二、适用范围：1:丹毒、蜂窝织炎、乳腺炎的炎症吸收期、软组织扭伤恢复期、肌纤维织炎、棘间韧带损伤、肩关节周围炎、肱骨外上髁炎、术后伤口愈合迟缓、慢性溃疡、压疮、烧伤、冻伤。
三、基本功能要求：1.立式结构，微电脑控制、双微波源；
2.工作频率：2450MHz±30MHz
3.工作模式：理疗模式；
4.输出方式：脉冲波；连续波；
5.设备界面上可以查看所有通道的运行状态；
6.治疗结束后，机器有明显的蜂鸣器提醒；

	20260902-02
	立体动态干扰电治疗仪
	2
	一、诊疗项目：电刺激治疗仪
二、适用范围：具有镇痛、锻炼肌肉、促进血液循环、软化瘢痕松懈粘连的作用
三、基本功能要求：
1.双路三维干涉波，可同时连接≥12个吸附电极输出；
2.吸引模式：连续模式、脉冲模式和自动模式，可模拟拔罐、按摩等。
3.顶板自动加热功能；
4.输出频率（基频）可调节； 
5.干涉波差频频率1~120Hz； 
6.≥4种干涉模式可调节；
7.≥5种向量可调节；
8.≥4种扫引时间可调节；
9.≥5种调制模式，需要具备巴斯特模式；
10.≥4种治疗模式可调节； 
11.多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护。

	20260902-03
	短波紫外线治疗仪
	2
	一、诊疗项目：紫外线照射治疗
二、适用范围：创面杀菌、消炎、镇痛、促进伤口愈合、咽炎，口腔黏膜炎等
三、基本功能要求：
1.光源纯度稳定：253.7纳米的短波紫外线波段500小时以上纯度能达到90%；
2.照射器和导子样式多种性，能满足不同病症需要；
3.具有自动散热功能；

	20260902-04
	半导体激光治疗仪
	2
	一、诊疗项目：激光治疗
二、适用范围：适用于体表的局部照射辅助治疗、消炎、缓解疼痛。
三、基本功能要求：1.椎管外因素所致的神经关节疼痛、肌肉疼痛、后遗神经痛等各类疼痛的治疗；
2.盆腔炎、炎性皮肤病、带状疱疹、肠炎、痤疮、肩周炎、跖筋膜炎等各类炎症的治疗；
3.甲癣、四肢骨折、腰肌劳损等的辅助治疗。四、双路输出，均为大盘，不要光导。

	20260902-05
	超短波治疗机
	2
	一、诊疗项目：超短波治疗。
二、适用范围：1.急慢性炎症：软组织、呼吸、消化、泌尿生殖系统各类急慢性炎症；
2.损伤类病症：软组织扭挫伤、术后肿胀、骨折愈合不良、创面修复不佳等；
3.疼痛类病症：颈肩腰腿痛、关节炎、神经痛、肌肉劳损等；
4.其他：胃肠痉挛、关节积液、周围神经损伤等辅助理疗。
三、基本功能要求：1.采用40.68MHz医用频段，具备连续波、脉冲波两种基础输出模式，输出功率分级连续可调，输出稳定无波动；
2.定时可调，定时结束自动停止输出并声光提醒，支持暂停、重启计时；
3.按键操作简洁，具备故障自检与异常声光报警功能；
4.配套多规格治疗电极，适配人体多部位治疗，电极绝缘安全，连接稳固；
5.具备过流、过载、过热、短路多重保护，运行稳定，无安全隐患。

	20260902-06
	电脑中频电疗机
	6
	一、诊疗项目：电刺激治疗
二、适用范围：用于兴奋神经肌肉组织、软化瘢痕、松解粘连，具有镇痛、促进炎症消散、改善局部血液循环的作用。
三、基本功能要求：1.输出通道数：四通道，双极中频输出四路，脉动直流输出四路，干扰电输出两路；
2.治疗处方数：内置≥30种治疗处方；
3.治疗时间：0min～30min可调，步进1min，允差±5%；
4.工作频率：基波工作频率为1kHz～10kHz，允差±10%；
5.调制波形：正弦波、方波、三角波、锯齿波、指数波、梯形波、尖波、等幅波。

	20260902-07
	红外偏振光治疗仪
	2
	一、诊疗项目：红外偏振光治疗仪
二、适用范围：带状疱疹后神经痛、神经根痛、软组织扭伤挫伤恢复期的治疗和辅助治疗。
三、基本功能要求
1.具有双路治疗臂独立输出，具有双窗口同时独立显示，双路治疗独立控制操作；
2.治疗臂关节使用万向节，可360°旋转定位至治疗部位； 
3.导光系统材料采用高精度的石英光棒导光；
4.集射式照射头输出光谱范围0.7μm～1.6μm；
5.具有连续及间歇输出模式。
6.每路输出可单独切换小盘与光导。
7.不要靶灯。

	20260902-08
	功能磁刺激工作站
	1
	一、诊疗项目：磁疗、激光治疗(理疗)
二、适用范围：体表治疗软组织损伤，颈肩关节疼痛、外伤血肿等。
三、基本功能要求：
1.磁感应强度：磁场强度≥3800mT；
2.冷却技术：工作磁头液态冷却；开机即有风冷；
3.三段式液压支臂设计，支臂可承重量≥30N的拉力，支臂360度旋转，治疗头180度旋转定位可调；
4.主机具有一键急停安全保护装置；配备钥匙开关，一键锁机，防止误操作；
5.激光波长：≥650nm，误差为±5%；
6.激光功率：≥3.5mW，误差为±20%。

	20260902-09
	聚焦超声波治疗仪
	1
	一、诊疗项目：超声波治疗、聚焦超声治疗
二、适用范围：颈肩部、腰腹部和四肢部位慢性软组织损伤性疼痛的治疗
三、基本功能要求：
1.波束类型：会聚型；
2.采用低强度聚焦脉冲超声技术；
3.仪器治疗头可满足深部及浅部组织治疗。

	20260902-10
	超声治疗仪（聚焦式）
	2
	一、诊疗项目：超声波治疗、聚焦超声治疗
二、适用范围：颈肩部、腰腹部和四肢部位慢性软组织损伤性疼痛的治疗
三、基本功能要求：
1.波束类型：会聚型；
2.采用低强度聚焦脉冲超声技术；
3.超声治疗头主机集成一体机，便携式。

	20260902-11
	光谱热疗仪
	2
	一、诊疗项目：水滤红外光波治疗、光谱热疗、可见光治疗、红外线治疗
二、适用范围：
1.软组织损伤与运动医学：急性或慢性肌肉拉伤、挫伤、关节扭伤、滑膜炎、腰颈椎压迫症状及急性发作期疼痛；
2.慢性炎症与疼痛管理：骨关节：关节炎、关节腔积液、致密性髂骨炎；
3.周围神经：急性期带状疱疹及其后遗神经痛；
4.内脏深部炎症：前列腺炎、盆腔炎、附件炎、慢性鼻窦炎及支气管炎等。
三、基本功能要求：
1.采用水过滤系统；
2.光束穿透深度需达到皮下15cm以上；
3.照射时组织内部温度需恒定于41℃左右；
4.可以连续输出、可照头面部。

	20260902-12
	中号火罐
	5
	一、诊疗项目：中医走罐、中医刮痧、悬空灸
二、适用范围：1.脊柱与骨关节疾病：颈椎病、腰椎间盘突出症、强直性脊柱炎、肩周炎、急性腰扭伤、老寒腿等；
2.消化系统问题：便秘、便溏、腹胀、消化不良、胃寒腹泻等；
3.妇科疾病：月经不调、痛经、宫寒、子宫肌瘤、盆腔积液等；
4.神经系统与循环系统问题：中风后遗症、糖尿病微循环障碍导致的酸麻胀痛、心脑供血不足等；
5.康复调理：外伤骨折愈合后的水肿、术后肢体功能恢复等。
三、基本功能要求：1.火罐罐体由陶瓷泥+砭石粉经过高温烧制而成，罐体通身光滑，中空罐体，罐体内外有釉面；外层有硅胶防护套，多层罐体保温更持久。需具备良好导热性与透气性；
2.罐口的设计需紧密贴合体表不同部位；
3.杯身设计有通风孔；
4.罐体底部有艾柱固定装置；
5.罐体有高密度隔灰网，要求拿取方便；
6.罐口光滑无毛刺，罐体耐热性强，可承受持续高温而不破裂、不变形，走罐顺滑不卡顿，无明火外溢风险。

	20260902-13
	电子针疗仪
	20
	一、诊疗项目：常规针法
二、适用范围：1.脊柱与骨关节疾病：颈椎病、腰椎间盘突出症、强直性脊柱炎、肩周炎、急性腰扭伤、老寒腿等；
2.消化系统问题：便秘、便溏、腹胀、消化不良、胃寒腹泻等；
3.康复调理：外伤骨折愈合后的水肿、术后肢体功能恢复等。
三、基本功能要求：1.多波形输出：连续波、断续波、疏密波，适配不同病症（如镇痛、解痉、促循环）；
2.频率、强度可调，≥6路独立输出，可多穴位同时治疗；
3.治疗时间可调，时间到自动停机。

	20260902-14
	电动起立床
	1
	一、诊疗项目：康复医学科站立功能障碍患者康复训练
二、适用范围：神经康复科、康复医学科，用于脑卒中、脊髓损伤、脑瘫等导致站立功能障碍的患者，进行站立训练、体位适应性训练
三、基本功能要求：
1. 具备电动起立功能，可实现0-90度范围内的角度无级调节，平稳完成患者从卧位到站立位的体位转换
2. 配备多点式安全约束带，可固定患者胸部、髋部、腿部，确保训练过程中的安全性，防止患者倾倒
3. 床板采用高强度材质，承重能力符合医疗标准，可适配不同体重的患者
4. 具备急停功能，可在紧急情况下立即停止起立动作，保障患者安全
5. 可配备手部扶手、下肢托举等辅助结构，适配不同患者的康复需求
6. 具备体位记忆功能，可保存常用训练角度，方便快速调用

	20260902-15
	上下肢主被动训练机
	1
	一、诊疗项目：康复医学科上下肢运动功能障碍患者康复训练
二、适用范围：神经康复科、康复医学科，用于脑卒中、脑外伤、脊髓损伤、周围神经损伤等导致上下肢运动功能障碍的患者，进行主被动康复训练
三、基本功能要求：
1. 具备主动、被动两种训练模式，可根据患者肌力情况切换，被动模式可带动患者上下肢完成规范的屈伸、旋转等康复动作
2. 可调节运动速度、阻力、运动范围，适配不同患者的肌力水平和康复阶段
3. 配备安全防护装置，当患者出现异常运动或阻力过大时，可自动停止或反向运动，避免肌肉拉伤
4. 具备实时监测功能，可显示运动速度、时间、阻力、患者主动发力情况等参数，方便康复师调整训练方案
5. 手柄、脚踏板可调节尺寸和位置，适配不同身高、肢体长度的患者
6. 具备数据存储功能，可记录患者每次训练数据，跟踪康复进展

	20260902-16
	上下肢主被动康复机(床旁下肢)
	1
	一、诊疗项目：床旁下肢运动功能障碍患者早期康复训练
二、适用范围：神经康复科、重症监护室、普通病区，用于长期卧床、下肢肌力减退、下肢运动功能障碍的患者，进行床旁下肢主被动康复训练
三、基本功能要求：
1. 床旁设计，可直接放置在病床旁使用，无需转移患者，适配病床高度，方便卧床患者直接进行训练
2. 具备主动、被动双模式，被动模式可带动患者下肢完成屈伸、踝泵等规范康复动作，主动模式可引导患者自主发力
3. 可调节运动速度、阻力、运动行程，适配患者下肢肌力水平和活动度
4. 具备过载保护、急停功能，当患者下肢活动受限或出现异常时，可立即停止运动，保障患者安全
5. 脚踏板可调节角度和宽度，适配不同患者的足部尺寸和下肢力线
6. 体积小巧，移动便捷，可在不同病床间快速转移使用

	20260902-17
	经颅磁刺激仪
	1
	一、诊疗项目：神经康复科脑功能障碍患者神经调控治疗
二、适用范围：神经康复科、精神科、神经内科，用于脑卒中后运动功能障碍、认知障碍、抑郁焦虑、睡眠障碍、脊髓损伤后神经痛等疾病的神经调控治疗
三、基本功能要求：
1. 具备重复经颅磁刺激、单脉冲经颅磁刺激等多种刺激模式，可适配不同的治疗方案
2. 刺激频率、强度、脉冲宽度、治疗时间等参数可精准调节，满足不同疾病的治疗参数要求
3. 配备多种规格的刺激线圈，可适配不同的治疗部位（如运动皮层、前额叶、小脑等）
4. 具备精准定位功能，可配合定位帽、导航系统实现治疗部位的精准定位，保障治疗效果
5. 具备安全监测功能，可实时监测患者治疗过程中的脑电、心电等生命体征，出现异常可立即停止治疗
6. 具备治疗方案存储功能，可预设多种疾病的治疗方案，方便临床快速调用
7. 设备具备电磁屏蔽功能，避免对周围其他医疗设备产生干扰

	20260902-18
	微波治疗仪
	2
	一、诊疗项目：临床炎症、疼痛、伤口愈合的物理治疗
二、适用范围：日间手术病房、外科、内科、康复科，用于软组织损伤、关节炎、盆腔炎、伤口愈合不良、术后粘连、炎症性疾病等的物理治疗
三、基本功能要求：
1. 输出功率、治疗时间、治疗模式可精准调节，具备连续波、脉冲波等多种输出模式，适配不同的治疗需求
2. 配备多种规格的治疗探头，可适配不同的治疗部位（如体表、腔道、伤口等）
3. 具备温度监测与控制功能，可实时监测治疗部位的温度，避免温度过高造成烫伤，保障治疗安全性
4. 具备计时功能，可精准控制治疗时间，治疗结束后自动停止输出
5. 探头具备防烫设计，可避免治疗过程中探头直接接触皮肤造成烫伤
6. 设备具备过载保护、故障自检功能，出现异常可自动停机并报警

	20260902-19
	痉挛肌低频治疗仪
	2
	一、诊疗项目：康复医学科肌肉痉挛患者的物理治疗
二、适用范围：神经康复科、康复医学科，用于脑卒中、脊髓损伤、脑瘫等上运动神经元损伤导致的肌肉痉挛、肌张力增高的患者，进行解痉、降低肌张力治疗
三、基本功能要求：
1. 具备低频脉冲电刺激功能，可输出符合医疗标准的低频脉冲电流，通过刺激痉挛肌的拮抗肌，实现交互抑制，降低肌张力
2. 可调节脉冲频率、强度、波宽、治疗时间等参数，适配不同患者的痉挛程度和肌肉耐受度
3. 配备多组电极片，可同时刺激多组拮抗肌，适配不同部位的肌肉痉挛（如腓肠肌痉挛、肱二头肌痉挛等）
4. 具备安全保护功能，当输出电流异常或患者出现不适时，可自动停止输出，保障患者安全
5. 具备多种治疗模式，可适配不同的痉挛类型和康复阶段
6. 体积小巧，操作便捷，可在病房、康复室等多种场景使用

	20260902-20
	中频脉冲电治疗仪
	2
	一、诊疗项目：临床疼痛、炎症、肌肉功能障碍的物理治疗
二、适用范围：康复科、骨科、外科、内科，用于颈肩腰腿痛、软组织损伤、关节炎、神经痛、肌肉萎缩、术后肠粘连等疾病的物理治疗
三、基本功能要求：
1. 具备中频脉冲电输出功能，可输出多种波形的中频脉冲电流，具备镇痛、消炎、改善局部血液循环、锻炼肌肉等作用
2. 可调节输出频率、强度、治疗时间、波形等参数，适配不同的治疗需求和患者耐受度
3. 配备多组电极片，可适配不同的治疗部位，可实现多部位同时治疗
4. 具备安全保护功能，具备输出过载保护、电极脱落检测功能，当电极脱落或电流异常时，可自动停止输出，避免患者受到刺激
5. 具备多种预设治疗方案，可针对不同疾病快速调用对应的治疗参数，操作便捷
6. 设备具备计时功能，治疗结束后自动停止输出，并有提示音提醒

	20260902-21
	生物反馈治疗仪
	1
	一、诊疗项目：康复医学科神经肌肉功能障碍、盆底功能障碍患者的康复治疗
二、适用范围：神经康复科、妇产科、肛肠科，用于脑卒中后偏瘫、面瘫、盆底肌功能障碍、尿失禁、便秘、神经源性膀胱等疾病的康复治疗
三、基本功能要求：
1. 具备肌电生物反馈、压力生物反馈等多种反馈模式，可实时采集患者的肌电、压力等生理信号，并转化为视觉、听觉反馈信号，引导患者进行自主训练
2. 可精准调节信号采集灵敏度、反馈阈值、训练时间等参数，适配不同患者的功能障碍程度
3. 配备多种规格的传感器，可适配不同的治疗部位（如面部、四肢、盆底、直肠等）
4. 具备多种训练模式，可适配不同的疾病和康复阶段，如肌力训练、放松训练、协调训练等
5. 具备实时监测和数据显示功能，可实时显示患者的生理信号变化，方便康复师调整训练方案
6. 具备数据存储和回放功能，可记录患者的训练数据，跟踪康复进展，对比训练效果
7. 操作界面简洁，引导式训练设计，方便患者理解和配合训练

	20260902-22
	PT床
	2
	一、诊疗项目：
康复患者体位摆放、肢体功能训练、平衡功能训练、康复评估与治疗配套操作
二、适用范围：
神经康复科、康复医学科，适用于脑卒中、脊髓损伤、骨折术后、脑瘫等存在肢体功能障碍的患者
三、基本功能要求：
1. 床体可实现多段式角度调节，满足仰卧、侧卧、坐位、下肢抬高等多种康复体位需求
2. 床面采用防滑、防水、易清洁的医用材质，承重能力≥150kg，适配康复训练操作
3. 配备可调节扶手、安全绑带，保障患者训练过程中的安全，防止坠床、摔倒
4. 床体底部带静音万向轮，可轻松移动，同时带锁定装置，固定时稳定不滑动
5. 床体高度可调节，适配不同身高康复师的操作需求，降低操作疲劳

	20260902-23
	OT桌
	2
	一、诊疗项目：
作业治疗、手功能精细训练、认知训练、日常生活能力训练、康复评估配套操作
二、适用范围：
神经康复科、康复医学科、儿科康复，适用于手功能障碍、认知障碍、日常生活能力下降的患者
三、基本功能要求：
1. 桌面高度可电动/手动调节，适配不同身高患者的坐位、站位训练需求
2. 桌面采用防滑、防刮、易清洁的医用材质，可承载≥50kg的训练器械
3. 配备可调节角度的桌面面板，可倾斜0-90度，适配写字、画画、手功能训练等不同场景
4. 桌面带限位装置，防止倾斜过程中滑落，底部带锁定万向轮，方便移动与固定
5. 可配套安装手部训练器、认知训练板等康复辅具，满足多样化训练需求

	20260902-24
	便携超声
	1
	一、诊疗项目：
床旁超声检查、急重症超声诊断、穿刺引导、脏器功能评估、血流动力学监测
二、适用范围：
日间化疗病房、急诊、ICU、内科、外科，适用于床旁快速评估、急重症诊断、穿刺操作引导等场景
三、基本功能要求：
1. 设备重量≤5kg，便携易移动，支持电池供电，续航≥4小时，满足床旁、急诊外出使用需求
2. 配备凸阵、线阵、腔内等多种探头，可适配腹部、心脏、血管、浅表器官等多部位检查
3. 支持B模式、M模式、彩色多普勒、脉冲多普勒等多种成像模式，满足不同诊断需求
4. 屏幕尺寸≥10英寸，高清显示，支持图像存储、回放、导出，方便病例记录与会诊
5. 设备操作界面简洁，开机速度≤60秒，适配临床快速检查的需求，具备防水、防摔设计

	20260902-25
	胰岛素泵
	5
	一、诊疗项目：
糖尿病患者持续皮下胰岛素输注、血糖精细化控制、围手术期血糖管理、妊娠糖尿病血糖调控
二、适用范围：
内分泌科、内科、围手术期病房、产科，适用于1型糖尿病、2型糖尿病血糖控制不佳、妊娠糖尿病患者
三、基本功能要求：
1. 支持基础胰岛素率、餐时胰岛素大剂量、校正大剂量等多种输注模式，可模拟生理胰岛素分泌
2. 剂量调节精度≤0.05U，最小输注量≤0.1U，满足精细化血糖控制需求
3. 具备血糖监测联动功能，可匹配动态血糖监测系统，实现血糖超标自动暂停输注
4. 配备多种安全报警功能，包括药量不足、管路堵塞、电池电量低、输注异常等报警提醒
5. 设备重量≤100g，便携隐蔽，防水等级≥IPX8，可洗澡、游泳时佩戴，适配患者日常活动

	20260902-26
	遥测心电监护（1拖6）
	1
	一、诊疗项目：
患者心电、心率、血氧饱和度、血压、呼吸等生命体征持续监测、异常报警、数据记录与回顾
二、适用范围：
内分泌科、心内科、内科、围手术期病房，适用于冠心病、心律失常、高血压、重症患者的生命体征监测
三、基本功能要求：
1. 支持1台主机同时连接6台遥测监护终端，可同时监测6位患者的生命体征，适配病房多患者监测需求
2. 监测参数包括心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸频率、体温，可满足常规生命体征监测需求
3. 具备心律失常自动分析、报警功能，可识别室早、房早、房颤等多种心律失常，异常时自动声光报警
4. 监测数据可实时显示、存储、回放，存储时长≥72小时，支持数据导出、打印，方便病例记录与会诊
5. 终端设备小巧便携，佩戴舒适，防水防汗，无线传输距离≥100米，可覆盖整个病房区域 

	20260902-27
	晨护车
	6
	一、诊疗项目：
患者晨间护理、基础护理操作、护理用品存放、护理操作配套移动平台
二、适用范围：
全院各病区，适用于住院患者的晨间护理、日常护理操作，适配护士站、病房、走廊等场景
三、基本功能要求：
1. 车体采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁、承重能力强，配备多层抽屉、储物格，可分类存放护理用品
2. 配备静音万向轮，带锁定装置，可轻松移动与固定，适配病房内狭窄通道的移动需求
3. 台面采用防滑、防水、防刮的医用材质，可放置护理操作盘、治疗盘，带围栏防止物品滑落
4. 配备垃圾桶、锐器盒放置位，可分类存放医疗垃圾、锐器，符合院感防控要求
5. 抽屉带锁或卡扣设计，可防止护理用品滑落、丢失，整体尺寸适配病房门宽、电梯尺寸

	20260902-28
	紫外线治疗仪/红光治疗仪
	4
	一、诊疗项目：
皮肤炎症、伤口愈合、疼痛缓解、炎症消退、皮肤科疾病理疗
二、适用范围：
日间手术病房、皮肤科、康复科、外科，适用于伤口愈合慢、软组织损伤、皮炎、湿疹、疼痛综合征患者
三、基本功能要求：
1. 紫外线治疗仪：配备中波、长波紫外线光源，波长311nm、365nm，可调节照射剂量、时间，支持多种治疗模式
2. 红光治疗仪：配备630nm红光光源，功率密度可调，可促进伤口愈合、缓解疼痛、消退炎症
3. 设备具备定时功能，可精准控制照射时长，超时自动停止，配备安全防护装置，防止紫外线直射眼睛
4. 照射头可多角度调节、升降，适配不同部位、不同体位的治疗需求
5. 设备带静音万向轮，可轻松移动，操作界面简洁，带数码显示，参数设置直观

	20260902-29
	口服药车
	2
	一、诊疗项目：
住院患者口服药发放、药品分类存放、用药核对、药房取药配套
二、适用范围：
全院各病区，适用于住院患者的口服药发放、药品管理，适配护士站、病房、药房等场景
三、基本功能要求：
1. 车体采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁，配备多层抽屉、药格，可按床号、姓名分类存放患者口服药
2. 每个药格带标识位，可标注患者床号、姓名、药品名称、剂量、用法，防止用药差错
3. 配备静音万向轮，带锁定装置，可轻松移动与固定，适配病房内狭窄通道的移动需求
4. 配备锁具，可对药品进行上锁管理，防止药品丢失、错拿，符合药品管理规范
5. 台面采用防滑、防水、防刮的医用材质，可放置药盘、核对单，带围栏防止物品滑落，整体尺寸适配病房门宽

	20260902-30
	气压治疗仪
	10
	一、诊疗项目：
肢体血液循环改善、淋巴回流促进、水肿消退、血栓预防、肢体功能康复
二、适用范围：
日间手术病房、康复科、外科、内科，适用于术后水肿、下肢深静脉血栓预防、淋巴水肿、肢体循环障碍患者
三、基本功能要求：
1. 设备具备多腔室气囊，可从远端到近端依次序贯充气、放气，模拟人工按摩，促进血液、淋巴回流
2. 压力调节范围0-300mmHg，可多档位调节，适配不同患者的耐受度，满足个体化治疗需求
3. 具备定时功能，可设置治疗时长，超时自动停止，配备多种治疗模式，包括持续模式、间歇模式、梯度模式
4. 气囊采用医用级硅胶材质，可拆分、清洗、消毒，适配不同肢体尺寸的患者，包括成人、儿童
5. 设备带静音万向轮，可轻松移动，操作界面简洁，带数码显示，参数设置直观，具备压力异常报警功能

	20260902-31
	气压治疗仪（足底泵）
	3
	一、诊疗项目：
足底血液循环改善、下肢深静脉血栓预防、足底水肿消退、足部功能康复
二、适用范围：
日间手术病房、外科、骨科、康复科，适用于术后卧床患者、下肢骨折、足底水肿、糖尿病足患者
三、基本功能要求：
1. 设备针对足底穴位、反射区设计，可通过气囊充气、放气，模拟足底按摩，促进足底血液循环
2. 压力调节范围0-200mmHg，可多档位调节，适配不同患者的耐受度，满足个体化治疗需求
3. 具备定时功能，可设置治疗时长，超时自动停止，配备多种按摩模式，包括脉冲模式、持续模式、间歇模式
4. 足底气囊采用医用级柔软材质，贴合足底曲线，可拆分、清洗、消毒，适配不同鞋码的患者
5. 设备小巧便携，可放置在病床旁，操作简单，患者可自行操作，具备压力异常报警功能，保障使用安全

	20260902-32
	取药车
	10
	一、诊疗项目：
病区药房取药、药品转运、药品分类存放、药品核对、耗材转运
二、适用范围：
全院各病区、药房，适用于病区药房取药、药品转运、耗材配送，适配药房、病房、电梯等场景
三、基本功能要求：
1. 车体采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁、承重能力强，配备多层储物格、抽屉，可分类存放不同药品、耗材
2. 配备静音万向轮，带锁定装置，可轻松移动与固定，适配药房、病房内狭窄通道的移动需求
3. 配备锁具，可对药品、耗材进行上锁管理，防止丢失、错拿，符合药品、耗材管理规范
4. 车体带围栏、挡板，可防止药品、耗材在转运过程中滑落、倾倒，台面采用防滑、防水、防刮的医用材质
5. 整体尺寸适配药房窗口、病房门宽、电梯尺寸，可轻松进出，多层结构可实现药品、耗材的分类转运，提高取药效率

	20260902-33
	输液泵
	26
	一、诊疗项目：
患者静脉输液、输血、药物输注、营养液输注、精准给药控制
二、适用范围：
日间手术病房、全院各病区、急诊、ICU，适用于需要精准控制输液速度、剂量的患者，包括化疗、危重患者、儿童患者
三、基本功能要求：
1. 输液速度调节范围0.1-999.9ml/h，调节精度±5%，可精准控制输液速度，满足不同药物的输注需求
2. 具备多种输液模式，包括常规模式、滴速模式、体重模式、时间模式，适配不同临床场景
3. 具备多种安全报警功能，包括管路堵塞、气泡、输液完成、药量不足、电池电量低、输注异常等声光报警
4. 设备可适配多种规格的输液器、注射器，兼容性强，配备防坠装置，可固定在输液架、病床旁
5. 设备重量轻，便携易操作，电池续航≥8小时，可满足患者转运、外出检查时的输液需求，防水防摔设计

	20260902-34
	输液车
	40
	一、诊疗项目：
患者输液治疗、输液药品存放、输液操作配套、输液器具管理
二、适用范围：
日间手术病房、全院各病区、急诊、输液室，适用于住院患者、门诊患者的输液治疗，适配病房、输液室、急诊等场景
三、基本功能要求：
1. 车体采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁，配备多层抽屉、储物格，可分类存放输液药品、输液器具、护理用品
2. 配备可调节高度的输液架，可悬挂多瓶输液袋/瓶，适配不同身高患者的输液需求
3. 配备静音万向轮，带锁定装置，可轻松移动与固定，适配病房、输液室狭窄通道的移动需求
4. 配备垃圾桶、锐器盒放置位，可分类存放医疗垃圾、锐器，符合院感防控要求
5. 台面采用防滑、防水、防刮的医用材质，可放置输液盘、治疗盘，带围栏防止物品滑落，抽屉带锁设计，可防止药品丢失

	20260902-35
	输液隔断椅
	20
	一、诊疗项目：
患者输液治疗、输液休息、输液隔断防护、输液体位支撑
二、适用范围：
日间化疗病房、输液室、门诊、日间手术病房，适用于化疗患者、门诊输液患者、日间手术输液患者
三、基本功能要求：
1. 座椅采用医用级环保材质，防水、防刮、易清洁，可调节靠背角度，满足患者坐位、半卧位、躺位等多种输液体位需求
2. 配备可调节高度的输液架，可悬挂输液袋/瓶，适配不同身高患者的输液需求
3. 配备隔断设计，可实现患者之间的独立隔断，保护患者隐私，同时降低交叉感染风险
4. 座椅带扶手、脚踏，可支撑患者肢体，提高输液舒适度，底部带锁定装置，可固定位置，防止滑动
5. 整体尺寸适配输液室、病房的空间布局，可多台并排摆放，不占用过多空间，同时满足患者的输液休息需求

	20260902-36
	医用冰箱
	11
	一、诊疗项目：
药品冷藏、试剂储存、疫苗冷藏、生物制品存放、血液制品储存
二、适用范围：
日间手术病房、药房、检验科、输血科、疫苗接种室，适用于需要低温储存的药品、试剂、疫苗、生物制品、血液制品
三、基本功能要求：
1. 温控范围2-8℃，温度控制精度±0.5℃，可精准控制冷藏温度，满足药品、试剂的储存要求
2. 配备风冷系统，箱内温度均匀，无死角，避免局部温度过高或过低，保证储存物品的稳定性
3. 具备温度显示、超温报警功能，温度异常时自动声光报警，可记录温度数据，方便追溯
4. 箱体采用医用级环保材质，耐腐蚀、易清洁、无异味，配备多层可拆卸搁架，可分类存放不同物品
5. 配备门锁，可对箱内物品进行上锁管理，防止丢失、错拿，符合药品、试剂管理规范，带脚轮，可轻松移动与固定

	20260902-37
	治疗车
	11
	一、诊疗项目：
患者治疗操作、护理操作、治疗用品存放、急救操作配套、器械转运
二、适用范围：
日间手术病房、全院各病区、急诊、ICU，适用于患者的治疗、护理、急救操作，适配病房、急诊、手术室等场景
三、基本功能要求：
1. 车体采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁、承重能力强，配备多层抽屉、储物格，可分类存放治疗用品、护理器械、药品
2. 配备静音万向轮，带锁定装置，可轻松移动与固定，适配病房、急诊狭窄通道的移动需求
3. 台面采用防滑、防水、防刮的医用材质，可放置治疗盘、器械盘，带围栏防止物品滑落，配备输液架、氧气筒放置位
4. 配备垃圾桶、锐器盒放置位，可分类存放医疗垃圾、锐器，符合院感防控要求
5. 抽屉带锁或卡扣设计，可防止物品滑落、丢失，整体尺寸适配病房门宽、电梯尺寸，可轻松进出，满足临床治疗、护理操作的多样化需求

	20260902-38
	平车
	1
	三、基本功能要求：1.急救应急备用，舱内座位和轮椅位治疗的患者突发病情变化（血氧下降、胸闷、抽搐、晕厥），可快速用平车移出舱外，就地开展抢救、心肺复苏、转运抢救室。
2.头部可抬起。

	20260902-39
	多功能血压计
	5
	二、适用范围：适用于门诊就诊人群，患者进诊室前测量血压脉搏，血压数值同步传输至门诊医生工作站；支持高血压分级判定，具备心律不齐提示功能；
三、基本功能要求：支持条码、二维码、身份证、社保卡、就诊卡等登录方式，可实现血压数据的互联互通。患者测量的身高、体重、血压等数据，可实时对接到HIS、LIS平台，
医生在医生工作站即可查看，为临床诊断提供有力的数据支持；有滑轮底座，重量轻巧，便于移动管理。

	20260902-40
	AED除颤仪
	4
	1、 诊疗项目：心脏骤停的紧急电击除颤（AED模式），通常可以支持多次除颤治疗，为患者提供安全的就医环境。
二、适用范围：适用于各种需要现场急救的场合。
三、基本功能要求：可自动检测和分析患者的心律，识别是否为可除颤心律。当检测到心室纤颤或无脉性心室颤动时，AED会自动向患者的心脏施加电流，以恢复正常的心律。可通过语音或屏幕提示，指导施救者进行心肺复苏等急救操作。

	20260902-41
	观片灯
	33
	一、诊疗项目：医学影像胶片（X光、CT、MRI等）的阅片诊断；
二、适用范围：用于门诊诊室医生查看医学影像胶片
三、基本功能要求：屏幕尺寸支持常见胶片尺寸，适合医学影像诊断，支持夹片或磁吸式固定，操作简便

	20260902-42
	抢救车
	13
	二、适用范围：急救药品、器械、物品的集中管理与快速转运，适用于各种需要现场急救的场合；
三、基本功能要求：抽屉内配备可拆卸药盒/分隔板，便于分类存放急救药品、针剂、输液器、气管插管包等，车身具备推手、脚轮（至少两个带刹车），侧面或背面配备锐器盒支架、免洗消毒液支架、污物桶挂钩，可选配除颤仪平台或输液架插孔，主体材质耐腐蚀、易清洁、不锈钢或高强度塑料材质

	20260902-43
	肌电诱发电位检测系统
	1
	一、诊疗项目：神经传导速度测定、神经电图（F波、H反射、重复神经电刺激、瞬目反射）、针极肌电图、植物神经功能检查、视诱发电位(VEP)、体感诱发电位、运动诱发电位、事件相关电位、脑干听觉诱发电位等；
二、适用范围：为重症肌无力、神经内科、内分泌科、神经外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、精神科、儿科、康复科等各种神经肌肉疾病提供诊断依据和思路。也可以用于神经肌肉功能方面的研究。
三、基本功能要求：1. 神经传导速度测定、神经电图（F波、H反射、重复神经电刺激、瞬目反射）、针极肌电图、植物神经功能检查、视诱发电位、体感诱发电位、运动诱发电位、事件相关电位、脑干听觉诱发电位，震颤分析，前庭肌源性诱发电位。
2. 通道数：≥6通道，采样率：≥100KHz/通道；
3. 电压灵敏度：0.05uV/div到30mV/div分档控制；
4. 扫描速度测量误差（扫描时程）：0.5ms/D—30000ms/D内；
5. 扫描时程：1ms-6s，可调节；
6. 共模抑制比：≥110dB；
7. 滤波范围：高通 0.01-100Hz 低通 100Hz-20KHz  标配50Hz陷波滤波；
8. 电刺激器：绝缘耐压安全；
9. 耳机声刺激器：最大 Click 声强:≤134dB(SPL 峰值)；
10. 视诱发电位：棋盘格翻转刺激和闪光刺激，高清显示器，对比度可调；
11. 内置视觉和电刺激模块和接口；能够完成神经电图、肌电图、诱发电位等检测项目。

	20260902-44
	32通道视频脑电图仪
	1
	一、诊疗项目：脑电图检查
二、适用范围：适用癫痫、脑部疾病、意识障碍评估、精神及神经心理疾病、药物疗效评估等相关疾病监测功能。1-24小时视频脑电图检查。
3、基本功能要求：
1. 具有视频脑电图监测分析，能同步记录脑电、心电、肌电等多导生理参数，标配闪光刺激器，有与脑电同步记录的高清音视频监控设备。可拓展事件相关电位（ERP）、多导睡眠监测分析等功能。
2. 放大器：≥32通道，有事件标记接口和闪光灯接口；
3. 共模抑制比：≥120dB；
4. 采样频率：≥2048Hz；
5. 数模转换：≥24bit。

	20260902-45
	医用事件相关电位仪
	1
	一、诊疗项目：事件相关电位
二、适用范围：事件相关电位仪是在含有信息刺激诱发下的大脑生物电位，对患者进行大脑认知功能的辅助诊断。可用于意识障碍、认知障碍、精神分裂症等疾病的辅助诊断，提供客观依据。
三、基本功能要求：
1. 内置MMN、P300、N100等试验范式，支持常规脑电采集，可打印检测报告，配备高保真耳机、可充电电池及可移动台车；
2. 放大器通道：≥8通道；
3. A/D转换：≥24bits；
4. 输入阻抗：≥10MΩ；
5. 采样率：≥4000Hz（各通道同步采集）；
6. 共模抑制比：≥90dB。

	20260902-46
	医疗检查椅
	1
	二、适用范围：适用于脑电图检查时患者用座椅
1、 基本功能要求：
1. 结构：钢制底架，静态承重 ≥135 kg，带锁止脚轮或防滑脚垫；
2. 体位：三段式（背/座/腿）或电动背倾，靠背可调至 ≥160°（长程脑电可卧）；
3. 升降：座高 550–780 mm 可调（电动/液压/气压均可）；
4. 扶手：双侧固定或可调扶手，便于电极走线不挡肩颈；
5. 面料：医用 PU/PVC，可酒精擦拭，海绵密度 ≥35 kg/m³；
6. 非磁性：五金件非铁磁（不锈钢/铝）；
7. 符合院感清洁要求。

	20260902-47
	多导联心电分析系统
	4
	一、诊疗项目：常规心电图检查
二、适用范围：用于筛查、诊断、监测心脏电异常与结构/功能改变，覆盖从健康体检到急危重症的全场景。
三、基本功能要求：
1.心电数据采集：要求设备小巧轻便，支持12导心电图同步采集，便于门诊心电图采集
2.心电数据显示：具备待检查医嘱信息列表显示功能，可在设备显示待检查患者医嘱列表
3.显示模式：支持多种显示模式
4.系统登录：提供用户名/工号+密码、扫二维码、急诊登录等多种登录模式
5.消息实时提醒：如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒
6.通讯与传输：可直接接入院内心电网络系统，实现数据传输与存储

	20260902-48
	动态心电记录器
	30
	一、诊疗项目：动态心电图检查
二、适用范围：无创伤、动态的、常态下长时间连续记录。用于心律失常、心肌缺血的辅助筛查与诊断；适用于不明原因心悸、胸闷、头晕、黑朦、晕厥人群及心血管病患者、术后、用药疗效、起搏器功能监测与健康体检心电筛查。
三、基本功能要求：1.记录时间：1-15天或更大范围
2.支持体位运动信息监测
3.采样率：≥32000Hz；
4.A/D转换精度：≥24位；
5.存储容量：≥8GB；
6.电池欠压检测：自动检测电池电量，提示报警电池电量不足；
7.导联数目：3导、12导联二合一；
8.数据回放：USB2.0通讯电缆、USB3.0读卡器、无线蓝牙等传输方式；
9.具备特殊事件按钮；
10.支持在记录中途可更换电池接连记录；
11.记录器内置除颤保护功能。
12.重量≤75克。
13.具备数据保护功能,未经分析数据格式化前提示功能，防止错误删除。
14.记录器兼容科室目前使用的动态心电分析系统。

	20260902-49
	动态血压记录器
	30
	一、诊疗项目：无创动态血压监测
二、适用范围：用于高血压辅助诊断、血压昼夜节律分析、白大衣高血压与隐匿性高血压鉴别，以及高血压患者用药疗效评估、血压波动监测和健康体检筛查。
三、基本功能要求：1.24小时动态血压进行无创、间歇性自动监测与记录，可连续采集日间、夜间及全天收缩压、舒张压、心率数据。
2.测量范围：收缩压：55～ 255 mmHg，舒张压：30～ 195 mmHg，脉率测量范围：30bpm~240bpm，测量精度：±3mmHg；
3.传输方式：内置式USB，Type-C接口、免驱动；
4.测量时间：至少24小时；
5.具有抗运动干扰功能
6.测量间隔：2-240分钟至少12种间隔可选；
7.可全程记录脉搏波；
8.既支持佩戴前录入病历信息又支持佩戴后录入病历信息；
9.能提取前次病历数据； 
10.测量方式：震荡示波法（充气过程中完成测量）
分析系统 ：
1.脉搏波全程数据查看，可添加注解并打印；
2.自动评估血压数据干扰度等级；
3.可手动编辑数据，重新自动计算收缩压、舒张压； 
4.提供趋势图、直方图、条形图、散点图、饼图等多种可联动图文统计报表；
5.支持医疗数据远程网络传输与管理。

	20260902-50
	运动心肺测试系统
	1
	一、诊疗项目：运动心肺功能检查
二、适用范围：评估人体在运动负荷下心肺、循环及骨骼肌整体功能的无创 “金标准” 工具，适用范围覆盖临床诊疗、康复指导、术前评估、运动医学及公共健康领域。
三、基本功能要求：1.可进行流量、氧气和二氧化碳成分测量；
2.具备静态/动态肺功能测试；
3.可进行基础/营养代谢测定及分析；
4.可进行静息/运动心电图测量及分析；
5.可进行运动血压测量和监控；
6.可进行血氧饱和度测量和监控；
7.可进行无创心排量测量（Wasserman）；
8.可出具 ACSM 运动处方；
9.具备数据多维度导出功能；
10.测试数据患者端与主机之间无线传输；
11.测试过程中有音视频的导航。

	20260902-51
	超声机
	1
	一、诊疗项目：临床操作的彩色多普勒超声引导
二、适用范围：                                                                                             1、在超声的引导下实时显示穿刺过程，可提高注射的准确性，并显著减少并发症，可提升如大角度注射、神经阻滞（四肢、脊柱周围、胸腹部、局部疼痛）和硬膜外麻醉等的精度和效率。
2、超声引导下可显著降低血管穿刺并发症，包括误入动脉或静脉穿刺，出血，气胸，气道压迫和神经损伤。对于血管变异可通过超声检查，迅速判断其走向，实现精准穿刺。 
3、超声在手术室中急诊手术病人的脏器检查，如肝脏、肾脏、脾脏等检查
三、基本功能要求：                                                                                        1.彩色显示屏：≥16.5寸电容式触摸屏，防眩、全尺寸、高灵敏度，支持单点、多点、滑动、缩放操作；
2.主机内置电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥380分钟；
3.台车支持电动升降；
4.配备专用的麻醉教学软件，方便刚接触超声的麻醉医生能快速提升超声业务水平。


注：表中的数量为暂定数量，后期根据医院实际情况可能会有调整。
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附件二
市场调研表
	设备名称
	
	设备型号
	

	注册证号
	
	交货周期
	

	生产厂家
	

	市场报价
（万元/台）
	
	优惠价
（万元/台）
	

	质保期
	
	使用年限
	

	收费情况
	物价名称
	物价编码
	收费标准

	
	
	
	

	配置清单
	



	主要技术参数
	1.

	
	2.

	
	3.

	同型号设备
采购情况
	医院名称
	成交价（万元/台）

	
	1.
	

	
	2.
	

	
	3.
	

	专属耗材
	耗材名称
	常用型号
	价格
	注册证号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



设备资料
项目编号:               项目名称:                            
设备名称(注册证名称)：                    型号：             
生产厂家：                                      
	序号
	资料名称
	数量
	基本要求
	页码

	1
	市场调研表
	1
	见附件，所有内容详实填写，没有的填“无”
	

	2
	医疗器械注册证
	1
	设备及该设备所需耗材均需提供，
非医疗器械提供相关说明
	

	3
	生产厂家营业执照
	1
	/
	

	4
	生产许可证
	1
	未显示生产范围的需提供“医疗器械生产产品登记表”
	

	5
	中小微企业说明
	1
	见附件，生产厂家中小微企业说明
	

	6
	使用年限证明文件
	1
	设备铭牌照片或说明书等官方文件，需用红线标示使用年限
	

	7
	技术参数
	1
	
	

	8
	配置清单
	1
	
	

	9
	报名设备型号的产品彩页
	1
	
	

	10
	报名设备价格证明
	1
	同型号设备价格证明3份（销售发票或合同）
	

	11
	其他补充资料
	1
	
	


《市场调研表》及《设备资料》（此表为PDF版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）

附件三
设备信息表
	项目编号
	项目名称
	品牌
	注册证号
	设备名称
	型号
	生产厂家
	联系人
	联系电话
	设备单价(万元）
	质保年限/年
	使用年限/年
	配套耗材
	生产厂家中/小/微企业
	进口/国产
	价格证明（同型号设备）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	耗材名称
	注册证号
	型号
	生产厂家
	耗材价格
	
	
	医院名称
	价格（万元）

	参照附件一
	参照附件一
	
	
	以注册证产品名称为准
	与注册证批准型号一致
	
	
	
	
	
	
	以注册证产品名称为准
	
	与注册证批准型号一致
	
	
	中/小/微/非中小微
	
	
	


（此表不列入附件二，以Excel版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）




附件四
生产厂家中小微企业说明


1.（报名设备注册证名称），生产厂家为（生产厂家企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业、非中小微企业）。



















附件五
设备调研询价表
项目编码：                 项目名称:
	设备注册证名称
	

	规格型号
	

	注册证号
	

	生产厂家
	

	设备报价(万元)
	

	质保期
	

	交货周期
	

	配置清单

	

	专属
耗材
	耗材名称
	常用型号
	价格
	注册证号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


此表不列入附件二
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