[bookmark: _GoBack]2026年石家庄市人民医院门帘及铝合金
轨道项目征集供应商通知

为做好冬季保暖工作，我院拟对院内部分区域门帘及铝合金吊轨进行配置更换。现面向社会公开征集供应商，并将有关事项通知如下：
报名需提供：
一、公司资质：具有相关业务经营范围，有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证(三证合一只需提供营业执照扫描件),以及相关资质证书扫描件。以上资料均需加盖单位公章。
二、法定代表人参加报名的，提供法定代表人居民身份证扫描件；法定代表人授权人参加报名的，应提供法定代表人授权书、授权人及被授权人居民身份证扫描件。以上资料均需加盖单位公章。
三、门帘及铝合金轨道规格/材质和技术参数等详见附件。
    四、报价要求：报价为含税到院价，包含运输、安装以及原有门帘、轨道的拆除清运。
五、请严格遵照附件格式填写报价清单，提交加盖单位公章的扫描件。
以上资料，请打包于2026年11月9日前发送至总务后勤科邮箱
srmyyhqbzb@126.com 。
  联系电话：0311-69089777。
此次征集供应商仅作为我院前期产品选定及市场调研询价。
附件：门帘及铝合金轨道报价清单
                    


                       总务后勤科
 2026年11月6日                                       

附件
	 门帘及铝合金轨道报价清单

	序号
	产品名称
	规格/材质
	技术参数
	单位
	预估数量
	单价（元/米）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	门帘
	1.面布：聚氨酯人造革；
2.芯层：聚酯纤维；
3.中间加pvc透视窗口，尺寸为35mm*60mm。                                         
	1.填充层：厚度≥2mm,克重≥3600g/㎡,环保无异味；                                                                  
2.视窗PVC软玻璃厚≥1.5mm；
4.面布—棉芯—面布三层复合，四周包边，双道缝线加固。
	米
	34.66
	
	
	含辅料、安装

	2
	铝合金轨道
	铝合金材质,原生铝，宽约2mm，高约3mm。
	壁厚0.5-0.8mm。
	米
	6.85
	
	
	含配件、安装

	总计
	
	

	文件中的产品规格、数量为预估参考，不作为最终供货依据，最终以实际需求为准据实结算。              

	报价单位：                  联系人：             联系电话：             报价时间：



