# 关于音视频记录仪设备市场调查公告

# 我院拟购置音视频记录仪设备一批，现公开面向社会进行市场调查，了解相关产品的型号、性能、配置、价格等情况，能够满足安防人员携带便捷，记录现场实时音视频并上传至医院综合管控平台，可与安防及视频会议系统互联互通、实时对讲请具备条件的公司积极报名参与。需求调查工作不设置质疑、答疑环节，不提供经济报偿，所有提交方案的供应商均视同将方案的知识产权无偿提供业主单位使用，报名具体要求如下：

# 一、报名公司提交材料：

# 1、公司资质：具有相关业务经营范围，有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一。

# 2、厂商或供应商授权书（法定代表人参加的，提供法定代表人居民身份证复印件；法定代表人授权人参加的，提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证复印件）。

# 3、所投产品详细参数及报价单（详见附件）。

# 4、产品彩页或图片。

# 请将上述材料装订成册，加盖公章，电子版发邮箱 sjzsrmyybwc@126.com ，邮件名称：项目名称+厂家名称+联系人+联系方式，信息填写清楚。纸质资料交至建华院区 总务科（建华保卫） 。

# 二、报名截止时间：2024年12月 3 日17点

三、报名地址：石家庄市建华大街365号

四、联系电话：69088167

# 

# 总务科（建华保卫）

# 2024年11月27日

附件：

**报 价 单**

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌 | 产品参数 | 单价 | 数量 | 金额 |
| 5G音视频记录仪 |  | 1、不低于2.4英寸触摸显示屏，分辨率≥240\*320，符合IP68防护标准，不低于64GB UFS + 4GB LPDDR4，支持TF卡拓展不少于256G存储；   1. 前置≥800万，后置≥500万镜头，支持双摄、防抖； 2. 支持WIFI、蓝牙、NFC、3G/4G/5G全网通、支持独立北斗定位等功能； 3. 支持一键PTT、一键摄录、一键拍摄、一键标记重要事件等多种快捷按键操作； 4. 支持GB/T 28181、GA/T 1400、GA/T947标准协议； 5. 支持人脸/车牌智能抓拍识别，支持在线/离线智能比对； 6. 能够无缝上联医院综合管控平台，平台可实时监听监看记录仪音视频，并实现记录仪与安防设备、视频会议设备互联互通。 |  | 8 |  |
| 数据采集设备 |  | 1、有效兼容第三方5G音视频记录仪和管理平台   1. 壁挂式设计 2. 不低于13寸彩色液晶显示触摸屏，显示分辨率≥1920\*1080 4、标配不少于6个槽位，支持插接扩展坞，最大支持24个5G音视频记录仪同时接入   5、物理存储容量≥4TB，支持3个硬盘位  6、支持对接入满足GAT 947-2015标准  7、支持查看已导入文件的相关信息  8、内置指纹识别器  9、支持设置槽位作优先数据采集  10、支持远程升级设备 |  | 2 |  |
| 硬盘 |  | 8T存储硬盘 |  | 18 |  |
| 连接线 |  | USB连接线 |  | 8 |  |
| 5G数据卡 |  | 5G专网数据卡（含1年服务费，每月数据流量≥60G） |  | 8 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：表格不够可自行添加。

供应商（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字或印章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_日